물순환 회복 사전협의 신청서 작성 안내

사업 개요

사업자는 물순환 회복 사전협의 대상 사업의 주요 내용을 기재한다

주요 내용에는 사업명, 위치, 국가기초구역 번호, 면적, 목적, 단계 등이 포함된다.

물순환 분담량

사업 대상지가 속한 국가기초구역 번호(우편번호)를 확인한다.

모든 국가기초구역은 비점오염저감지역, 유출저감지역, 일반관리지역 등 3가지 주제별 지역으로 구분된다.

주제별 지역의 목적에 부합하는 물순환 분담량 원단위[A:m]는 토지피복과 용도지역으로 분포되어 있다.

사업 대상지의 불투수면적[B:m2]을 토지피복과 용도지역 별로 나타낸다.

물순환 분담시설 필요 용량은 물순환 분담량 원단위[A; mm]와 불투수면적[B:m2]을 곱하여[AxB:m3] 산정한다.

물순환 분담시설 설치용량

사업 대상지의 분담된 필요용량에 부합하는 시설의 설치용량을 산정한다.

물순환 분담 시설은 식생형, 침투형, 빗물이용시설 저영향개발 기법으로 구성된다.

토지피복별(단독주거, 공동주거 등) 물순환 분담시설 필요용량에 부합하는 저영향개발 기법을 배치한다.

사업 대상지 내의 모든 불투수면적에 저영향개발 기법을 골고루 배치시키되, 가능한 한 집수되는 불투수면적과 분담시설 설치용량이 비례하도록 한다.

분담시설 설치용량은 시설의 폭, 길이, 담수심 등 시설규격을 통해 설정 가능하다.

토지피복별 물순환 분담시설 설치용량이 필요용량과 같거나 크게 하여 목표량을 달성토록 한다.

※붙임 엑셀서식에 시설의 폭,길이 등을 입력하면 시설용량이 자동으로 계산됩니다.

검토 결과

사업 대상지 분담시설 필요용량을 나타낸다.

사업 대상지 내의 토지피복별 설치용량을 합하여 전체 설치용량을 나타낸다.

물순환 분담시설 전체 설치용량이 필요용량과 같거나 클 경우 해당 사업대상지는 물순환 분담량을 만족하여 사전협의를 통과한다.

붙임자료

사업 대상지 현황도와 시설배치도를 첨부한다.

저영향개발 기법의 규모와 구조를 포함하는 시설단면도와 상세도를 작성하여 첨부한다.

□ 물순환 분담량 원단위(mm)

◦ 비점오염저감지역

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
단독주거시설	4.2	4.6	5.0	3.8	3.8	3.8	3.8
공동주거시설	6.8	7.4	8.2	6.2	6.2	6.2	6.2
공업시설	7.4	8.0	8.8	6.8	6.8	6.8	6.8
상업업무시설	8.4	9.2	10.0	7.6	7.6	7.6	7.6
문화체육휴양시설(민간)	8.4	9.2	10.0	7.6	7.6	7.6	7.6
문화체육휴양시설(공공)	12.0	13.0	14.2	10.8	10.8	10.8	10.8
공공시설	12.0	13.0	14.2	10.8	10.8	10.8	10.8
도로	12.8	13.8	15.0	11.6	11.6	11.6	11.6

◦ 유출저감지역 물순환 분담량 원단위

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
단독주거시설	7.8	8.5	9.3	7.0	7.0	7.0	7.0
공동주거시설	12.6	13.7	15.2	11.5	11.5	11.5	11.5
공업시설	13.7	14.8	16.3	12.6	12.6	12.6	12.6
상업업무시설	15.5	17.0	18.5	14.1	14.1	14.1	14.1
문화체육휴양시설(민간)	15.5	17.0	18.5	14.1	14.1	14.1	14.1
문화체육휴양시설(공공)	22.2	24.1	26.3	20.0	20.0	20.0	20.0
공공시설	22.2	24.1	26.3	20.0	20.0	20.0	20.0
도로	23.7	25.5	27.8	21.5	21.5	21.5	21.5

◦ 일반관리지역

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
단독주거시설	2.3	2.5	2.8	2.1	2.1	2.1	2.1
공동주거시설	3.7	4.1	4.5	3.4	3.4	3.4	3.4
공업시설	4.1	4.4	4.8	3.7	3.7	3.7	3.7
상업업무시설	4.6	5.1	5.5	4.2	4.2	4.2	4.2
문화체육휴양시설(민간)	4.6	5.1	5.5	4.2	4.2	4.2	4.2
문화체육휴양시설(공공)	6.6	7.2	7.8	5.9	5.9	5.9	5.9
공공시설	6.6	7.2	7.8	5.9	5.9	5.9	5.9
도로	7.0	7.6	8.3	6.4	6.4	6.4	6.4

□ 국가기초구역 주제별 구분

국가 기초구역	법정 읍면동	구분	국가 기초구역	법정 읍면동	구분
50800	생림면	일반관리지역	50841	삼정동	비점오염저감지역
50801	생림면	일반관리지역	50842	동상동	비점오염저감지역
50802	생림면	일반관리지역	50843	동상동	비점오염저감지역
50803	상동면	일반관리지역	50844	어방동	유출저감지역
50804	상동면	일반관리지역	50845	삼계동	비점오염저감지역
50805	상동면	일반관리지역	50846	한림면	일반관리지역
50806	대동면	일반관리지역	50847	한림면	일반관리지역
50807	대동면	일반관리지역	50848	한림면	일반관리지역
50808	대동면	일반관리지역	50849	한림면	일반관리지역
50809	대동면	일반관리지역	50850	한림면	일반관리지역
50810	대동면	일반관리지역	50851	한림면	일반관리지역
50811	삼방동	비점오염저감지역	50852	한림면	일반관리지역
50812	삼방동	비점오염저감지역	50853	한림면	일반관리지역
50813	삼방동	비점오염저감지역	50854	진영읍	일반관리지역
50814	삼방동	비점오염저감지역	50855	진영읍	일반관리지역
50815	삼방동	비점오염저감지역	50856	진영읍	일반관리지역
50816	삼방동	비점오염저감지역	50857	진영읍	일반관리지역
50817	삼방동	비점오염저감지역	50858	진영읍	일반관리지역
50818	삼방동	비점오염저감지역	50859	진영읍	일반관리지역
50819	어방동	비점오염저감지역	50860	진영읍	일반관리지역
50820	어방동	유출저감지역	50861	진영읍	일반관리지역
50821	삼방동	비점오염저감지역	50862	진영읍	일반관리지역
50822	삼방동	비점오염저감지역	50863	진영읍	일반관리지역
50823	삼방동	비점오염저감지역	50864	진영읍	일반관리지역
50824	안동	유출저감지역	50865	진영읍	일반관리지역
50825	안동	유출저감지역	50866	진영읍	일반관리지역
50826	안동	유출저감지역	50867	진영읍	일반관리지역
50827	지내동	유출저감지역	50868	진영읍	일반관리지역
50828	지내동	유출저감지역	50869	진영읍	일반관리지역
50829	불암동	유출저감지역	50870	진영읍	일반관리지역
50830	삼계동	비점오염저감지역	50871	진영읍	일반관리지역
50831	삼계동	비점오염저감지역	50872	진례면	일반관리지역
50832	삼계동	비점오염저감지역	50873	진례면	일반관리지역
50833	어방동	유출저감지역	50874	진례면	일반관리지역
50834	어방동	비점오염저감지역	50875	진례면	일반관리지역
50835	어방동	비점오염저감지역	50876	진례면	일반관리지역
50836	어방동	비점오염저감지역	50877	주촌면	비점오염저감지역
50837	어방동	유출저감지역	50878	주촌면	비점오염저감지역
50838	어방동	유출저감지역	50879	주촌면	비점오염저감지역
50839	어방동	유출저감지역	50880	삼계동	비점오염저감지역
50840	어방동	유출저감지역	50881	삼계동	비점오염저감지역

국가 기초구역	법정 읍면동	구분	국가 기초구역	법정 읍면동	구분
50882	삼계동	비점오염저감지역	50923	삼정동	유출저감지역
50883	구산동	비점오염저감지역	50924	부원동	유출저감지역
50884	구산동	비점오염저감지역	50925	부원동	유출저감지역
50885	내동	비점오염저감지역	50926	봉황동	유출저감지역
50886	내동	유출저감지역	50927	봉황동	유출저감지역
50887	주촌면	비점오염저감지역	50928	삼정동	유출저감지역
50888	주촌면	비점오염저감지역	50929	삼정동	유출저감지역
50889	내동	비점오염저감지역	50930	어방동	유출저감지역
50890	내동	비점오염저감지역	50931	어방동	유출저감지역
50891	내동	비점오염저감지역	50932	안동	유출저감지역
50892	내동	유출저감지역	50933	삼정동	유출저감지역
50893	내동	비점오염저감지역	50934	삼정동	유출저감지역
50894	외동	유출저감지역	50935	삼정동	유출저감지역
50895	외동	유출저감지역	50936	안동	유출저감지역
50896	삼계동	비점오염저감지역	50937	삼정동	비점오염저감지역
50897	삼계동	비점오염저감지역	50938	외동	유출저감지역
50898	삼계동	비점오염저감지역	50939	전하동	유출저감지역
50899	삼계동	비점오염저감지역	50940	봉황동	유출저감지역
50900	삼계동	비점오염저감지역	50941	전하동	비점오염저감지역
50901	삼계동	비점오염저감지역	50942	내동	비점오염저감지역
50902	삼계동	비점오염저감지역	50943	내동	비점오염저감지역
50903	삼계동	비점오염저감지역	50944	내동	비점오염저감지역
50904	구산동	비점오염저감지역	50945	내동	비점오염저감지역
50905	구산동	비점오염저감지역	50946	내동	비점오염저감지역
50906	구산동	비점오염저감지역	50947	내동	비점오염저감지역
50907	구산동	비점오염저감지역	50948	내동	비점오염저감지역
50908	구산동	비점오염저감지역	50949	내동	비점오염저감지역
50909	구산동	비점오염저감지역	50950	내동	비점오염저감지역
50910	구산동	비점오염저감지역	50951	내동	비점오염저감지역
50911	구산동	비점오염저감지역	50952	내동	비점오염저감지역
50912	구산동	비점오염저감지역	50953	내동	비점오염저감지역
50913	동상동	비점오염저감지역	50954	외동	비점오염저감지역
50914	동상동	비점오염저감지역	50955	외동	유출저감지역
50915	동상동	유출저감지역	50956	외동	유출저감지역
50916	서상동	유출저감지역	50957	외동	유출저감지역
50917	대성동	비점오염저감지역	50958	외동	유출저감지역
50918	봉황동	비점오염저감지역	50959	외동	유출저감지역
50919	봉황동	비점오염저감지역	50960	외동	유출저감지역
50920	서상동	유출저감지역	50961	외동	유출저감지역
50921	부원동	유출저감지역	50962	외동	유출저감지역
50922	부원동	비점오염저감지역	50963	흥동	유출저감지역

국가 기초구역	법정 읍면동	구분	국가 기초구역	법정 읍면동	구분
50964	흥동	비점오염저감지역	50993	대청동	비점오염저감지역
50965	흥동	유출저감지역	50994	대청동	비점오염저감지역
50966	주촌면	비점오염저감지역	50995	대청동	비점오염저감지역
50967	풍유동	비점오염저감지역	50996	관동동	비점오염저감지역
50968	주촌면	비점오염저감지역	50997	관동동	일반관리지역
50969	주촌면	비점오염저감지역	50998	관동동	일반관리지역
50970	유하동	비점오염저감지역	50999	관동동	일반관리지역
50971	부곡동	비점오염저감지역	51000	무계동	비점오염저감지역
50972	내덕동	비점오염저감지역	51001	신문동	비점오염저감지역
50973	내덕동	비점오염저감지역	51002	대청동	비점오염저감지역
50974	무계동	비점오염저감지역	51003	대청동	비점오염저감지역
50975	부곡동	비점오염저감지역	51004	대청동	비점오염저감지역
50976	부곡동	비점오염저감지역	51005	관동동	일반관리지역
50977	부곡동	비점오염저감지역	51006	명법동	비점오염저감지역
50978	부곡동	비점오염저감지역	51007	내덕동	비점오염저감지역
50979	삼문동	비점오염저감지역	51008	신문동	비점오염저감지역
50980	부곡동	비점오염저감지역	51009	화목동	비점오염저감지역
50981	부곡동	비점오염저감지역	51010	화목동	일반관리지역
50982	부곡동	비점오염저감지역	51011	신문동	유출저감지역
50983	부곡동	비점오염저감지역	51012	관동동	일반관리지역
50984	삼문동	비점오염저감지역	51013	율하동	일반관리지역
50985	삼문동	비점오염저감지역	51014	율하동	일반관리지역
50986	삼문동	비점오염저감지역	51015	율하동	일반관리지역
50987	삼문동	비점오염저감지역	51016	율하동	일반관리지역
50988	대청동	비점오염저감지역	51017	율하동	일반관리지역
50989	대청동	비점오염저감지역	51018	율하동	일반관리지역
50990	부곡동	비점오염저감지역	51019	율하동	일반관리지역
50991	대청동	비점오염저감지역	51020	장유동	일반관리지역
50992	대청동	비점오염저감지역	51021	대청동	일반관리지역

□ 저영향개발(LID)기법 시설용량 산정식

※붙임 엑셀서식에 시설의 폭,길이 등을 입력하면 시설용량이 자동으로 계산됩니다.

▶ 식생형 시설

식생수로

[(폭×길이)×{담수심+(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×(식재층투수계수+하부토양투수계수)×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

식생체류지

[(폭×길이)×{담수심+(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×(식재층투수계수+하부토양투수계수)×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

식물재배화분

[(폭×길이)×{담수심+(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×(식재층투수계수+하부토양투수계수)×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

나무여과상자

[(폭×길이)×{담수심+(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×(식재층투수계수+하부토양투수계수)×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

식생여과대

[(폭×길이)×{담수심+(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×(식재층투수계수+하부토양투수계수)×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

옥상녹화

[(폭×길이)×{(식생토공극률×식생층깊이)+(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)}]×시설개소

※ 식생수로와 식생여과대의 경우, 국내외 사례를 바탕으로 각 시설에 체크댐 설치함으로써 ① 증발산 및 침투량 증가로 물순환 회복에 유리하고 ② 폭우로 인한 시설의 안정성(패임현상)과 유지관리 용이성 등의 이유로 수질처리유량(WQF) 산정방식 보다 수질처리용량(WQV) 산정방식을 선정함

▶ 침투형 시설

침투트렌치

[(폭×길이)×{(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×하부토양투수계수×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

침투도랑

[(폭×길이)×{(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×하부토양투수계수×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

침투측구

[(폭×길이)×{(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×하부토양투수계수×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

침투빗물받이

[(폭×길이)×{(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×하부토양투수계수×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

투수성포장

[(폭×길이)×{(저류층(쇄석)공극률×저류층깊이)+(모래층공극률×모래층깊이)+(유입시간×하부토양투수계수×10-3)}+{(유공관/2)2×3.14×길이×(1-저류충(쇄석)공극률)}]×시설개소

▶ 빗물이용형 시설

빗물통

(집수면적× 0.05)×시설개소