토성 설명 자료

2019. 1.

김 해 시

			사전협의 토성

토성 입력 위치

□ 사전협의 전산파일의 토성은 심토토성을 기준으로 작성

▶ 심토토성은 20cm ~ 100cm 정도의 깊이의 토성으로 저영향개발 기법을 통과한 강우유출수가 침투될 원지반의 토성을 의미함

□ 사전협의 자료에는 토성을 입력하는 곳이 총 3곳이 존재함

① <참고> 전산계산 → 심토토성

▶  사업 대상지의 우점하는 토성을 입력하는 곳

② <참고> 전산계산_시설설계용량 산출 → 식재층 토성

▶ 저영향개발 기법(식생형 시설)을 구성될 표면 토성으로

민원인이 시공할 저영향개발 기법의 식재층 토양 토성을 입력

③ <참고> 전산계산_시설설계용량 산출 → 하부토양 토성

▶ 저영향개발 기법이 설치될 원지반의 토성을 입력

대상지 토성 확인

□ 원지반(심토)의 토성 확인

① 원지반의 심토토성을 확인하는 방법으로는 사업대상지 내 3곳 이상 토양을 채취한다.

② 관 내 토성 분석 기관에 의뢰하여 대상지의 토성을 확인함을 원칙으로 한다.

③ 토성 분석 예시는 다음과 같다.

□ 원지반(심토)의 토성 확인이 어려울 경우

① 소규모 대상지 또는 민간(개인)이 저영향개발 시설을 설치할 경우 토양 성분 분석은 쉽지 않음

② 토성 분석을 원칙으로 하되 약식으로 “토양환경정보시스템”을 이용함

③ 토양환경정보시스템을 이용하는 방법은 아래와 같음

1) 검색포털에서 “토양환경정보시스템” 또는 “흙토람” 검색	2) 토양환경지도 클릭
3) 토양특성 클릭	4) 해당 주소 입력
5) 단면특성의 심토토성 클릭	6) 토양환경지도에서 심토토성 확인

④ 토양환경정보시스템에서 제공하는 심토토성 범례 구성이 저영향개발기법 설계가이드라인 및 비점오염저감시설 토양 기준과 상이하여 아래와 같이 통일안을 확인

토양환경정보시스템의 심토토성 범례	저영향개발 기법 설계가이드라인의 토양투수능
	토성주1)	침투속도(mm/hr)
사질	양질사토	61.214
사양질	사질양토	25.908
미사사양질	미사질양토	6.858
식양질	사질식양토	4.318
미사식양질	미사질식양토	1.524
식질	사질점토	1.016
중식질	점토	0.508

주1) 별첨1 참조

별첨1

심토토성 기준표와 토성 기준표를 비교하여 함양율을 계산하여 단순화함

토양환경정보시스템의 심토토성 기준표	토성 기준표

토양환경정보시스템의 심토토성 범례	저영향개발 기법 설계가이드라인의 토양투수능
	토성	함양율(%)
중식질	식토	100%
식질	식토	52.38%
	사질식토	15.23%
	미사질식토	15.15%
	식양토	9.52%
	미사질식양토	7.61%
식양질	사질식양토	49.4%
	식양토	23.8%
	양토	21.01%
	미사질양토	5.95%
미사식양질	미사질식양토	50%
	미사질양토	50%
사질	사토	33.33%
	양질사토	66.66%
사양질	사양토	49.99%
	양토	15.95%
	미사질양토	34.04%
미사사양질	미사질양토	57.03%
	미사토	42.96%